中瑞祥水质钙镁离子硬度计操作原理
主要基于化学分析原理测量水中钙、镁离子的浓度，以下是常见操作原理及方法：
比色法
通过特定显色剂与水样中的钙、镁离子反应生成有色化合物，测量其颜色深浅确定浓度。例如，加入钙羧酸指示剂后，溶液颜色变化通过分光光度计测量吸光度，对照标准曲线计算总硬度值。 ‌
滴定法（EDTA络合滴定）
以乙二胺四乙酸二钠（EDTA）为配位剂，在氨性缓冲溶液中与水样中的钙、镁离子反应。通过滴定过程中EDTA的消耗量，结合能斯特方程计算离子浓度。此方法需严格控制pH值和滴定终点判断（如溶液由酒红色变为蓝色）。 ‌
电极法
利用钙镁离子选择性电极直接测量水样中钙、镁离子的电位差，通过能斯特方程转换为浓度值。该方法实时、连续监测，适用于工业自动化流程。 ‌
试纸/条带法
快速检测试纸浸入水样后，根据颜色变化与标准色卡对比，适用于现场快速检测（如0-425mg/L范围），但精度较低
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